[W lewym górnym rogu strony: policyjne logo z widocznymi napisami: KRAKÓW, Wydział Ruchu Drogowego KWP]

Piątkowy przepis drogowy

Odc. 64- „Odległość od poprzedzającego pojazdu”

[poniżej zdjęcie na całej szerokości strony: widok fragmentu autostrady po której jadą cztery samochody – trzy na jednym kierunku. Pomiędzy dwoma jadącymi jeden za drugim wrysowano strzałkę wymiarową sugerującą że odcinek piątkowego przepisu porusza tematykę odległości pomiędzy pojazdami.]

Kierujący każdym pojazdem jest obowiązany utrzymywać odstęp niezbędny
do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.

Ponadto kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą lub drogą ekspresową jest obowiązany zachować określony minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach wynosi co najmniej połowę liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący (w km/h). Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.

[Po prawej stronie powyższego tekstu: rysunek/schemat w formie matematycznego ułamka. Zamiast licznika ułamka znajduje się rysunek schematyczny prędkościomierza samochodowego. Poniżej skośna kreska ułamkowa i pod nią, w mianowniku cyfra 2. Rysunek ten ma obrazować sposób obliczanie minimalnej odległości podczas jazdy autostradą lub drogą ekspresową.]

Poza obszarem zabudowanym, na jezdniach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu, kierujący pojazdem objętym indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdem lub zespołem pojazdów
o długości przekraczającej 7 metrów jest obowiązany utrzymywać taki odstęp od pojazdu silnikowego znajdującego się przed nim, aby inne wyprzedzające pojazdy mogły bezpiecznie wjechać w lukę utrzymywaną między tymi pojazdami. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem przystępuje do wyprzedzania lub gdy wyprzedzanie jest zabronione.

Poza obszarem zabudowanym w tunelach o długości przekraczającej 500 metrów, kierujący pojazdem jest obowiązany utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż:

- 50 metrów - jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

- 80 metrów – jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,

- 80 metrów – jeżeli kieruje zespołem pojazdów (pojazd z przyczepą).